时空三极环境大数据平台

**中亚锡尔河流域水文资料（2020）**

英文标题：Hydrological data of Central Asia's SYR River Basin (2020)

1、摘要

本数据为锡尔河中游苦盏水文站水文资料。该站为中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所和塔吉克斯坦国家科学院水问题水能与生态研究所、塔吉克斯坦水文气象局合作建设。该数据可以用于中亚山区水资源评估等科学研究和水利工程等服务。  
资料时段：2019年11月2日至2020年12月5日。  
资料要素：逐小时流速（m/s）、逐小时水位（m）和逐小时降雨量（m）  
站点位置：40°17′38″N, 69°40′18″E，320m  
一、300W-QX河流流速、水位观测仪  
（一）流速参数：  
1供电电压 12（9~27）V(DC)  
2工作电流 120（110~135）mA  
3工作温度（-40 ~85） °C  
4测量范围 （0.15 ~20）m/s  
5测量精度 ±0.02m/s  
6分辨率 　 1mm  
7探测距离 0.1~50 m  
8安装高度0.15~ 25 m  
9采样频率 　 20sps  
（二）水位参数：  
1测量范围 0.5~20 m  
2测量精度 ±3 mm  
3分辨率 　 1 mm  
4重复性 　 ±1mm  
二、SL3-1翻斗式雨量传感器  
1承水口径 ф200mm  
2测量降水强度 4mm/min以内  
3测量最小分度 0.1mm降水量  
4最大允许误差 ±4%mm  
三、流速、观测仪数据获取的频率：传感器每隔5S测量一次流速和水位数据  
四、小时平均流速计算：小时平均流速和水位数据由一小时内所有每隔5S测量的流速和水位数据取平均计算得出  
五、水位数据中大量出现的0值的说明：水位数据中0值是供电不足引起传感器断电重启，重启后第一条数据为0，导致小时平均值出现0。2019年12月5日供电改造后恢复正常  
六、雨量数据中有部分缺失及-8.191mm等非正常数据，应该予以剔除和说明。  
数据缺失4.10-5.3数据，已补充，-8.191mm类似这种异常数据已经标记

2、关键词

主题关键词：水位,地表水,流速  
学科关键词：陆地表层  
地点关键词：锡尔河流域, 塔吉克斯坦, 水文数据  
时间关键词：2020, 逐小时

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：

3.文件大小：0.64MB

4.数据格式：None

4、空间范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 北：41.0 | - |
| 西：70.0 | - | 东：71.0 |
| - | 南：40.0 | - |

5、时间范围2019-11-01 16:00:00+00:00--2020-12-04 16:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

霍文, 尚华明. 中亚锡尔河流域水文资料（2020）. 时空三极环境大数据平台, DOI:10.11888/Hydro.tpdc.271171, CSTR:18406.11.Hydro.tpdc.271171, 2021.[HUO Wen, SHANG Huaming. Hydrological data of Central Asia's SYR River Basin (2020). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI:10.11888/Hydro.tpdc.271171, CSTR:18406.11.Hydro.tpdc.271171, 2021]

文章的引用:

7、资助项目信息

泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项

8、数据资源提供者

姓名: 霍文  
单位: 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所  
电子邮件: huowenpet@idm.cn  
  
姓名: 尚华明  
单位: 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所  
电子邮件: shang8632@163.com