时空三极环境大数据平台

**黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（6号点-高崖水文站径流观测数据-2013）**

英文标题：HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (No.6 runoff observation system of Gaoya hydrological station, 2013)

1、摘要

该数据集包含了2012年8月10日至2013年12月31日的黑河中游径流加密观测中6号点的河流水位和流速观测数据，其中2013年4月5日至9月6日期间水位计丢失。观测点位于甘肃省张掖市甘州区赵家屯庄高崖国家水文站，河床为砂砾石，断面稳定。观测点的经纬度是N39°08'06.35"，E100°25'58.23"，海拔1420米，河道宽度50米。水位观测采用HOBO压力水位计，采集频率30分钟。数据说明包括以下两部分：
水位观测，2012年的观测频率30分钟，2013年为60分钟，单位（cm）；数据涵盖时间段2012年8月10日-2013年12月31日；流量观测，单位（m3）；按照不同水位监测流量，获取水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程。缺值数据统一采用字符串-6999表示。
水文气象网或站点信息请参考Li et al. (2013)，观测数据处理请参考He et al.(2016)。

2、关键词

主题关键词：地表水,水文断面,流量,径流
学科关键词：陆地表层
地点关键词：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 6号点高崖水文站
时间关键词：2012-08-10至2013-12-31, 2013

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：4326

3.文件大小：0.92MB

4.数据格式：EXCEL

4、空间范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 北：39.135 | - |
| 西：100.398333 | - | 东：100.398889 |
| - | 南：39.134722 | - |

5、时间范围2012-08-18 08:00:00+00:00--2014-01-08 08:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

何晓波, 刘绍民, 李新, 徐自为. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（6号点-高崖水文站径流观测数据-2013）. 时空三极环境大数据平台, DOI:10.3972/hiwater.215.2014.db, CSTR:18406.11.hiwater.215.2014.db, 2016.[LI Xin, LIU Shaomin, XU Ziwei, HE Xiaobo. HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (No.6 runoff observation system of Gaoya hydrological station, 2013). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI:10.3972/hiwater.215.2014.db, CSTR:18406.11.hiwater.215.2014.db, 2016]

文章的引用:

Li, X., Cheng, G.D., Liu, S.M., Xiao, Q., Ma, M.G., Jin, R., Che, T., Liu, Q.H., Wang, W.Z., Qi, Y., Wen, J.G., Li, H.Y., Zhu, G.F., Guo, J.W., Ran, Y.H., Wang, S.G., Zhu, Z.L., Zhou, J., Hu, X.L., & Xu, Z.W. (2013). Heihe watershed allied telemetry experimental research (hiwater): scientific objectives and experimental design. Bulletin of the American Meteorological Society, 94(8), 1145-1160. doi:10.1175/BAMS-D-12-00154.1.

Liu, S.M., Li, X., Xu, Z.W., Che, T., Xiao, Q., Ma, M.G., Liu, Q.H., Jin, R., Guo, J.W., Wang, L.X., Wang, W.Z., Qi, Y., Li, H.Y., Xu, T.R., Ran, Y.H., Hu, X.L., Shi, S.J., Zhu, Z.L., Tan, J.L., Zhang, Y., & Ren, Z.G. (2018). The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China. Vadose Zone Journal, 17(1), 180072. doi:10.2136/vzj2018.04.0072.

7、资助项目信息

黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测

8、数据资源提供者

姓名: 何晓波
单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件: hxb@lzb.ac.cn

姓名: 刘绍民
单位: 北京师范大学
电子邮件: smliu@bnu.edu.cn

姓名: 李新
单位: 中国科学院青藏高原研究所
电子邮件: xinli@itpcas.ac.cn

姓名: 徐自为
单位: 北京师范大学
电子邮件: xuzw@bnu.edu.cn